
**Scheda Tecnica**

BRANCO



**Richieste**

**Palco**

Si richiede un palco a norma di dimensioni non inferiori a mt 6 X 4 con pedana per la batteria alta almeno 40 cm e ampia almeno mt. 3 x 2).

**Audio**

Impianto audio adeguato alla location, comunque non inferiore alla potenza di 10.000W se si tratta di concerto all’aperto. Mixer Audio 24 Canali con 4 Aux a controllo separato. Regia in posizione adeguata per un corretto controllo ed ascolto. Corrente da 220 V in prossimità di ogni Musicista della Band.

**Monitor**

Ogni musicista possiede ear monitor personali, da integrare eventualmente con 3 Casse Monitor nelle postazioni di Batteria, Basso e Chitarra + 2 Side di palco in caso di concerto all’aperto.

**Luci**

Impianto adeguato alla location e al palcoscenico in modo da garantire un adeguata copertura di illuminazione durante lo spettacolo.

**Channel List**

1 Cassa

2 Rullante

3 Charly

4 Tom

5 Timpano

6 Over L

7 Over R

8 Basso

9 Chitarra L

10 Chitarra R

11 Chitarra Acustica: D.I.

12 Vox (Shure Beta 58 Radio personale)

13 Vox Basso

14 Vox Chitarra

15 Vox Batteria